附件1：维保基本需求（mywbdy2026-001）
项目1：Ｘ射线计算机体层摄影设备全保
维保设备的基本信息和预算：

1.设备名称：Ｘ射线计算机体层摄影设备（联影40排CT）
2.设备规格型号：uCT 550

3.设备启用日期：2022年5月

4.全保预算：59.75万元/年
5.全保服务时间：自合同签订之日起至2028年12月31日止
二、必要的维保参数及基本要求：

1.维保公司具有相关设备的维修资质；

2.维保公司提供不限次数的人工服务，预防性维护次数≥4次/年；
3.维保公司保障设备开机率≥95%；

4.维保公司在本区域的工程师人数≥3人；

5.维保公司接受我院24小时电话报修、咨询，接到报修后，维保公司工程师在2小时之内响应，12小时之内到场；

6.维保范围包括球管和整机所有配件的免费更换及所有人工费用；

7.维保公司保证设备图像质量和设备性能符合行业标准，能够通过相关部门的检测。
其他要求：如在服务期内维保设备淘汰更新，则合同终止，维保费用按照实际维保天数结算。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
项目2：磁共振成像系统全保

维保设备的基本信息和预算：

1.设备名称：磁共振成像系统（联影3.0T磁共振）
2.设备规格型号：uMR 790

3.设备启用日期：2021年11月

4.全保预算：74.75万元/年
5.全保服务时间：自合同签订之日起至2028年12月31日止
二、必要的维保参数及基本要求：

1.维保公司具有相关设备的维修资质；

2.维保公司提供不限次数的人工服务，预防性维护次数≥4次/年；

3.维保公司保障设备开机率≥95%；

4.维保公司在本区域的工程师人数≥3人；

5.维保公司接受我院24小时电话报修、咨询，接到报修后，维保公司工程师在2小时之内响应，12小时之内到场；

6.维保范围包括整机所有配件的免费更换及所有人工费用；

7.维保公司保证设备图像质量和设备性能符合行业标准，能够通过相关部门的检测。

其他要求：如在服务期内维保设备淘汰更新，则合同终止，维保费用按照实际维保天数结算。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
项目3：数字医用诊断X射线透视摄影系统技术保

维保设备的基本信息和预算：

1.设备名称：数字医用诊断X射线透视摄影系统（岛津动态DR）
2.设备规格型号：Uni-Vision

3.设备启用日期：2021年1月

4.技术保预算：3.9万元/年
5.技术保服务时间：自合同签订之日起至2028年12月31日止
二、必要的维保参数及基本要求：

1.维保公司具有相关设备的维修资质；

2.维保公司提供不限次数的人工服务，预防性维护次数≥4次/年；

3.维保公司保障设备开机率≥95%；

4.维保公司在本区域的工程师人数≥3人；

5.维保公司接受我院24小时电话报修、咨询，接到报修后，维保公司工程师在2小时之内响应，12小时之内到场；

6.维保公司保证设备图像质量和设备性能符合行业标准，能够通过相关部门的检测。

其他要求：如在服务期内维保设备淘汰更新，则合同终止，维保费用按照实际维保天数结算。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
