**附件四：医用腕带技术参数**

1.颜色要求：蓝色、绿色、粉色等，同时可按医院要求定制；

2.尺寸要求：根据适用对象（包括：成人、儿童、新生儿）的不同，同时可按医院要求定制；

3.质量要求：产品满足医院临床需要，符合或优于国家及行业标准；

4.材质要求: 腕带为纳米硅胶材料（提供佐证材料）；

5.打印内容：文字、条形码、二维码、图片等内容，能与医院HIS系统等软硬件连接；

6.打印方式：热敏打印/热转印打。

7.质保要求：产品保质期不低于1年；

8.服务要求：需要配备配套腕带打印机；并免费安装、调试、上门维护保养，保证打印腕带的正常使用；

9.故障响应要求：响应时段：7\*24；出现故障15分钟内响应，不能远程解决的，1小时内到现场解决；

10.耐磨性：抗刮擦耐受性，跟布料、皮肤等长时间或高强度摩擦不褪色，不影响扫描；

11.抗腐蚀性：高效抵抗血液、酒精、消毒液、污水、热水、清洁剂等的侵蚀，耐摩擦，抗撕拉，打印效果清晰、持久，确保一带贯穿整个住院周期正常使用；

12.安全性：腕带的材质舒适、环保、不会引起患者皮肤过敏及其他伤害；