附件1：设备基本需求（myzbdy2026-007）
2026007-01：二氧化碳激光治疗仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：二氧化碳激光治疗仪；
数量：1台；
用途：皮肤赘生物（如痣、疣等）切除、全面部焕肤表皮重建、面部年轻化、疤痕、膨胀纹、妊娠纹治疗及整形美容外科手术；
预算：160.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、激光模式包含连续模式、连续脉冲模式、超脉冲模式；

2、具备7关节弹簧导光臂；

3、全电脑彩色触摸式智能显示；

4、瞄准光：650nm，<3mW；

5、激光波长：10600nm；

6、脉冲及脉冲间隔时间可调：10-1000ms；

7、配置至少包含：主机1台、手具3套、激光眼镜1副、患者眼镜1副；
8、整机保修≥3年；

9、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月，进口设备≤12个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026007-02：眼前节光相干断层扫描仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：眼前节光相干断层扫描仪；
数量：1台；
用途：主要用于青光眼筛查与随访、白内障手术全流程评估、ICL近视手术专项检测、角膜与屈光诊疗、眼表及眼前节急症诊疗等全眼科亚专业；
预算：160.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、光源类型：扫频OCT；

2、测量方式：自动对焦、自动测量；

3、测量模式：眼前节全景扫描、ICL手术拱高测量、青光眼房角等；
4、整机保修≥3年；
5、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
2026007-03：角膜共聚焦显微镜基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：角膜共聚焦显微镜；
数量：1台；
用途：用于感染性角膜疾病、角膜变性和角膜营养不良的快速无创性诊断及随访；角膜屈光手术的术前、术后定量检测；对眼表化学伤及烧伤后患者角结膜和角膜缘干细胞状态的观察及随访；对角膜接触镜佩戴者角膜状态、角巩膜缘状态进行随访；角结膜肿瘤、结膜炎的辅助诊断及鉴别诊断等；
预算：185.00万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：
1、共聚焦成像；

2、半导体激光器；

3、具备细胞分割、ROI面积、密度、计数等功能；

4、视野范围不小于600μm×600μm；
5、整机保修≥3年；
6、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938。
